{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["luokat, tuoteryhmät","elementit","elementit, esim."],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"luokat, tuoteryhmät","index":0,"n_rows":43,"n_cols":3,"rows_kept":43,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ELEMENTTIEN LUOKKAVAATIMUKSET","NORMI","LUOKKA"]
[]
["rakenneluokat ja lujuusluokat","RakMK B4 / By 50(2004)"]
[]
["mittatarkkuus","Betonielementtien toleranssit","N"]
[null,"Julkaisu 2003"]
["paloluokka","RakMK B4","R60"]
["paloluokka / irtaimistovarasto",null,"R120"]
[]
["Rasitusluokat","By 50 (2004)"," "]
[" "," "," "]
["pinnat","BY 40 (2003)","A"]
[]
[]
[]
["TUOTERYHMÄT","TUOTERYHMÄ","TUNNUS"]
[]
[]
["teräsbetoniset ulkoseinäelementit","kantavat sokkelielementit","AS"]
[null,"ei-kantavat sokkelielementit","AN, AR"]
[null,"kantavat ruutuelementit","S"]
[null,"ei-kantavat ruutuelementit","R"]
[null,"kantavat nauhaelementit","NK"]
[null,"ei-kantavat nauhaelementit","N"]
[null,"kuorielementit","KE, Z"]
[null,"maanpaineseinä","KS"]
[]
["parveke-elementit","laattaelementit","CL"]
[null,"Betemi-pilarit","P"]
[null,"pielielementit","M"]
[null,"parvekekattoelementit","QL"]
[]
["kantavat väliseinäelementit",null,"V"]
[]
["laattaelementit","massiivilaattaelementit ","L"]
[null,"ontelolaattaelementit","P27, P32, .."]
[]
["runkoelementit","teräsbetonipilarit","P"]
[null,"teräsbetonipalkit","K"]
[null,"alapohjapalkit","AK"]
[]
["erikoiselementit",null,"X"]

{"sheet":"elementit","index":1,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ELEMENTTI","KUORI / PINTA","BETONI JA PINTAKÄSITTELY","PINTALUOKKA","BETONI","NÄKYVÄT KULMAT","RAUDOITUS","NOSTOLENKIT","SUOJA\nBETONI"]
["alapohjapalkki"]
[]
["sokkeli"]
[]
["sandwich"]
[]
["kuorielementti"]
[]
["parvekelaatta"]
[]
["parvekekatto"]
[]
["parvekepieli"]
[]
["parvekepilari"]
[]
["väliseinä"]
[]
["massiivilaatta"]

{"sheet":"elementit, esim.","index":2,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":3},"Liite: Elementtityypit"]
[]
["ELEMENTTI","KUORI / PINTA","BETONI JA PINTA-   KÄSITTELY","PINTALUOKKA","BETONI","KÄYTTÖ-  IKÄ","RASITUS-  LUOKAT","NÄKYVÄT KULMAT","RAUDOITUS","NOSTOLENKIT","BETONIPEITTEEN NIMELLISARVO"]
["alapohjapalkki",null,null,"MUO-A","K40-2","100v.","XC3",{"$nulls":3},40]
[]
["sokkeli","ulkokuori","sileävalettu harmaa betoni","MUO-A","K35-1","50v.","XC3,4, XF1","pyöristys 3 mm","4-200 rst","rst",20]
["sokkeli","sisäkuori; maata vasten","teräshierto","THI-A","K35-2","100v.","XC2",{"$nulls":3},35]
["sokkeli","sisäkuori; alusta tila","teräshierto","THI-A","K40-2","100v.","XC3,4, XF1",{"$nulls":3},40]
[]
["sandwich","ulkokuori","hienopesu valkoinen","PESH-A-VAL ","K35-1","50v.","XC4, XF1","pyöristys 3 mm","4-200 rst","rst (R-elem.)",20]
["sandwich","ulkokuori","hienopesu harmaa/uritettu","PESH-A-MUO ","K35-1","50v.","XC4, XF1","pyöristys 3 mm","4-200 rst","rst (R-elem.)",20]
["sandwich","ulkokuori","tiililaatta/ruskea/Preeria","TIIP-A","K35-1","50v.","XC4, XF1","pyöristys 3 mm","4-200 rst",null,20]
["sandwich","sisäkuori","teräshierto","THI-A","K30-2","50v.","XC1",null,null,"rst (R-elem.)",20]
["sandwich","sisäkuori","teräshierto","THI-A","K30-2","100v.","XC1",null,null,"S235JRG2 (S-elem.)",25]
[]
["kuorielementti","ulkopinta","käsittely maalausalustaksi","MAA-A","K35-1","50v.","XC4, XF1","pyöristys 3 mm","4-200 rst","rst",20]
["kuorielementti","sisäpinta","teräshierto","THI-A"]
[]
["parvekelaatta","yläpinta","hienopesu","PESH-A-E","K45-1","50v.","XC4, XF3","viiste 10x10",null,"LAR M24",30]
["parvekelaatta","alapinta","telattu","TEL-A",null,null,"XC3, XF1","viiste 10x10"]
["parvekelaatta","reunat ja otsapinnat","muottipinta","MUO-A",{"$nulls":3},"viiste 10x10"]
[]
["parvekekatto","yläpinta","muottipinta","MUO-A",null,null,"XC3, XF1",null,null,"LAR M24",30]
["parvekekatto","alapinta","telattu","TEL-A",null,null,"XC3, XF1","viiste 10x10"]
[]
["parvekepieli","ulkopinta","valkobetoni,  muottipinta","MUO-A-VAL ","K40-2","50v.","XC3, XF1","pyöristys 3 mm",null,"rst",35]
["parvekepieli","etureuna","valkobetoni,  muottipinta","MUO-A-VAL ",{"$nulls":3},"pyöristys 3 mm"]
["parvekepieli","sisäpinta","valkobetoni, telaus","TEL-A-VAL ",{"$nulls":3},"pyöristys 3 mm"]
[]
["parvekepilari",null,"Betemi, hierretty valkobetoni",null,"K40",null,"XC3, XF1",{"$nulls":3},35]
[]
["väliseinä",null,"muottipinta / teräshierto","MUO-A / THI-A","K30-2","100v.","XC1",null,null,"S235JRG2",25]
[]
["massiivilaatta","yläpinta","teräshierto","THI-A","K30-2","100v.","XC1",null,null,"LA M24",25]
["massiivilaatta","alapinta","muottipinta","MUO-A",{"$nulls":3},"pyöristys 3 mm"]
[]
["palkki",{"$nulls":3},"K40-1","100v.","XC2","viiste 15x15",null,"S235JRG2",30]
[]
["pilari",{"$nulls":3},"K40-1","100v.","XC2",null,null,"S235JRG2",30]